****

**موتور پمپ نفت و بنزین لوبن RBP-305K**

**موتور پمپ نفت و بنزینی لوبن سری RBP-305K با سیستم سوخت نفت و بنزین بصورت هندلی بوده، که دارای شاسی آهنی و با حداکثر آبدهی 60 متر مکعب در ساعت، قدرت 5 کیلووات و با موتور چهار زمانه بصورت هوا خنک و قابلیت نصب بصورت افقی ارائه می شود.**

|  |  |
| --- | --- |
| مدل | RBP-305K |
| قطر دهانه مکش و دهش |  **3 اینچ** |
| حداکثر آبدهی (دبی) | **1000 لیتر در دقیقه** |
| حداکثر ارتفاع | **32 متر** |
| توان | **5 اسب بخار** |
| عمق مکش | **7 متر** |
| ظرفیت باک سوخت | **3.6 لیتر** |
| ظرفیت مخزن روغن | **600 میلی لیتر** |
| میزان مصرف سوخت | **0.7 لیتر در ساعت** |
| وزن | **28 کیلوگرم** |
| ساخت کشور |  **چین** |

**کاربرد موتور پمپ آب نفت و بنزین لوبن**

* **انتقال و جابه جایی آب های تمیز و آلوده**
* **استفاده در مزارع،باغات و گلخانه ها**
* **فضلاب شهری**
* **پروژه های تعمیراتی آب**
* **مزایا موتور پمپ آب نفت و بنزینی لوبن**
* **قیمت مناسب**
* **مصرف سوخت پایین**
* **حمل و نقل آسان**